**Dokument pomoczniczy v1.0 – reguły  
Utility Statement v1.0 – rules**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifier** | **Error message** | **Flag** |
| PL-US-01 | [PL- US -01] Element 'cbc:CustomizationID' musi zawierać watość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:us:ver1.0' Element 'cbc:CustomizationID' MUST contain value 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:trns:us:ver1.0'. | błąd fatal |
| PL-US-02 | [PL-US-02] Element 'cbc:ProfileID' musi zawierać wartość 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:us:ver1.0'  Element 'cbc:ProfileID' MUST contain value 'urn:fdc:www.efaktura.gov.pl:ver2.0:us:ver1.0'. | błąd fatal |
| PL-US-03 | [PL-US-03] Referencje do dokumentu nie zawierają daty  Date in cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate MUST NOT be provided | błąd fatal |
| PL-US-03a | [PL-US-03a] Należy załączyć załącznik  Attachment MUST be provided | błąd fatal |
| PL-US-04 | [PL-US-04] Należy podać UtilityStatementTypeCode  Value for UtilityStatementTypeCode MUST be provided. | błąd fatal |
| PL-US-05 | [PL-US-05] Należy pdać kod waluty dla dokumentu  DocumentCurrencyCode MUST be provided. | błąd fatal |
| PL-US-06 | [PL-US-06] Należy wskazać numer dokumentu nadrzędnego, z którym wystepuje powiązanie  ParentDocumentReference MUST be provided. | błąd fatal |
| PL-US-07 | [PL-US-07] Dokument pomocniczy powinien zawierać identyfikator specyfikacji (BT-24)  An Utility Statement shall have a Specification identifier | błąd fatal |
| PL-US-08 | [PL-US-08] Należy okrelić proces biznesowy  Business process MUST be provided. |  |
| PL-US-09 | [PL-US-09] Dokument pomocniczy powinien zawierać numer identyfikacyjny  (BT-1)  An Utility Statement shall have an Invoice number | błąd fatal |
| PL-US-10 | [PL-US-10] ] Dokument pomocniczy powinien zawierać datę wysłania  An Utility State shall have an Invoice issue date | błąd fatal |
| PL-US-11 | [PL-US-11] Dokument pomocniczy powinien zawierać nazwę Wysyłającego  An Utility Statement shall contain the Sender name. | błąd fatal |
| PL-US-12 | [PL-US-12] Dokument pomocniczy powinien zawierać nazwę Odbiorcy  An Utility Statement shall contain the Receiver name. | błąd fatal |
| PL-US-13 | [PL-US-13] Dokument pomocniczy powinien zawierać adres Wysyłającego  An Utility Statement shall contain the Sender postal address. | błąd fatal |
| PL-US-13a | [PL-US-13a]-An Utility Statement shall contain the Sender postal address/country. | błąd fatal |
| PL-US-14 | [PL-US-14] Dokument pomocniczy powinien adres Odbiorcy  An Utility Statement shall contain the Receiver postal address. | błąd fatal |
| PL-US-14a | [PL-US-14a]-An Utility Statement shall contain the Receiver postal address/country | błąd fatal |
| PL-US-15 | [PL-US-15] W celu umołżiwienia automatycznej identyfikacji Wysyłającego należy posługiwać się jego identyfikatorami.  In order for the buyer to automatically identify a supplier, the Sender identifier, the Sender legal registration identifier and/or the Sender VAT identifier shall be present. | błąd fatal |
| PL-US-16 | [PL-US-16] Elektroniczny adres Wysyłającego powinien posiadać identyfikator schematu.  The Sender electronic address shall have a Scheme identifier. | błąd fatal |
| PL-US-17 | [PL-US-17] Adres pocztowy Wysyłającego powinien zawierać kod kraju Wysyłającego  The Sender postal address shall contain a Sender country code. | błąd fatal |
| PL-US-18 | [PL-US-18] Elektroniczny adres Odbiorcy powinien posiadać identyfikator schematu.  The Receiver electronic address shall have a Scheme identifier. | błąd fatal |
| PL-US-19 | [PL-US-19] Adres pocztowy Odbiorcy powinien zawierać kod kraju Odbiorcy  The Receiver postal address shall contain a Buyer country code. | błąd fatal |
| PL-US-20 | [PL-US-20] Identyfikator VAT Wysyłającego, przedstwiciela podatkowego oraz Odbiorcy powinny mieć prefix zogodne z listą kodową ISO 3166-1 alpha-2, w celu identyfikacji kraju. Grecja może używać prefixu ‘EL’.  The Sender VAT identifier and the Receiver VAT identifier shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’. | błąd fatal |
| PL-US-21 | [PL-US-21]- Kod kraju musi pochodzić z wykazu ISO code list 3166-1 Country codes in an Utility Statement MUST be coded using ISO code list 3166-1 | błąd fatal |
| PL-US-22 | [PL-US -22] – Do określenia kodów MIME należy wtkorzystać MIMEMediaType  For Mime code in attribute use MIMEMediaType | błąd fatal |
| PL-US-23 | [PL-US-23]- Identyfikator schematu dla Endpoint musi się znajdować na liście CEF EAS  Endpoint identifier scheme identifier MUST belong to the CEF EAS code list | błąd fatal |
| PL-US-24 | [PL-US-24] UtilityStatementTypeCode musi przyjmować wartości 739 lub 742  UtilityStatementTypeCode must have value either '739' or '742 | błąd fatal |
| PL-US-25 | [PL-US-25] Załącznik w elemencie cac:AdditionalDocumentReference może wystąpić maksymalnie jeden raz  The cac:AdditionalDocumentReference should appear maximum once. | błąd fatal |
| PL-US-26 | [PL-US-26] Kod waluty musi znajdować się na liście kodowej ISO 4217 alpha-3  Document currency code MUST be coded using ISO code list 4217 alpha-3 | błąd fatal |
| PL-US-27 | [PL-US-27] Identyfikator schematu identyfikatora obiektu musi być zakodowany przy wykorzystaniu listy UNTDID 1153  Object identifier identification scheme identifier MUST be coded using a restriction of UNTDID 1153. | błąd fatal |
| PL-US-28 | [PL-US-28] Dokument może zawierać tylko 1 element 'AdditionalDocumentReference'  Document MUST contain only one element 'AdditionalDocumentReference'. | błąd fatal |

Walidacje schematrona będą zawierały ostrzeżenia o występowaniu elementów spoza zdefiniowanego syntaxa.  
The Schematron declarations will also contain warnings about the appearance of elements outside the defined syntax.